ЕЛЕКТРИЧЕСКО БОЛНИЧНО ЛЕГЛО С ВЕЗНА
· Конструкция: от галванизирана стомана.

· Платформа за болничен матрак : от перфорирана галванизирана стомана, с ограничители за болничния матрак.

· Ограничителни панели за глава и крака: подвижни, изработени от ABS пластмаса, с възможност за избор на цвят.
· Повдигане на гърба на пациента: до 70о посредством електромотор с дистанционно управление - джойстик
· Повдигане на краката на пациента: до 40о, посредством електромотор с дистанционно управление - джойстик
· Регулиране на височината посредством електромотор с дистанционно управление, с параметри от 510мм до 770мм.

· Интегрирана електронна система, измерваща теглото на пациента
· Странични предпазители от алуминиеви тръби, прибиращи се посредством пусков заключващ механизъм.

· Пластмасови предпазители в четирите края на леглото

· Колелца: 4 бр., двуролкови, с диаметър 12,7см и с ротация от 360 градуса, 

· Централна крачна заключваща система на четирите колела

· Боядисване : прахово.

· Инфузионна стойка с ограничител за височина от неръждаема стомана с възможност за промяна на позицията.

· Размери (мм): 2190/990/1125-750
